{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":18,"sheets":["封-1 招标工程量清单封面","扉-1 工程量清单扉页","表-01 总说明","表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","表-11 总价措施项目清单与计价汇总表","表-12 其他项目清单与计价汇总表","表-12-1 暂列金额明细表","表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表","表-12-3 专业工程暂估价及结算价表","表-12-4 计日工表","表-12-5 总承包服务费计价表","表-13 规费、税金项目计价表","表-14 主要材料价格表","表-16 总价项目进度款支付分解表","表-20 发包人提供材料和工程设备一览表","表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表","表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表","表-23 单位工程主材表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"封-1 招标工程量清单封面","index":0,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[1,0,1,6],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,0,6,6],[7,1,7,2],[7,5,7,6],[8,0,8,1],[8,2,8,5],[9,0,9,6]]}
[null,null,"方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":3},"工程"]
["招 标 工 程 量 清 单"]
[null,"招  标  人："]
[{"$nulls":3},"(单位盖章)"]
[null,"造价咨询人："]
[{"$nulls":3},"(单位盖章)"]
["   年   月   日"]
[]
[{"$nulls":6},"封-1"]
["河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004"]

{"sheet":"扉-1 工程量清单扉页","index":1,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,1,0,5],[1,0,1,6],[2,0,2,1],[2,5,2,6],[3,0,3,1],[3,2,3,3],[3,5,3,6],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,5,4,6],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,0,7,1],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[10,1,10,5]]}
[null,"方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":4},"工程"]
["招 标 工 程 量 清 单"]
[]
["招  标  人：",{"$nulls":3},"造价咨询人："]
[null,null,"（单位盖章）",null,null,"(单位资质专用章)"]
["法定代表人  \n\n或其授权人：",{"$nulls":3},"法定代表人  \n\n  或其授权人："]
[null,null,"(签字或盖章)",null,null,"(签字或盖章)"]
["编  制  人：",{"$nulls":3},"复  核  人："]
[null,null,"(造价人员签字盖专用章)",null,null,"(造价工程师签字盖专用章)"]
["编 制 时 间：",null,"    年   月   日",null,"复 核 时 间：","    年   月   日"]
[{"$nulls":6},"扉-1"]

{"sheet":"表-01 总说明","index":2,"n_rows":4,"n_cols":5,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,3],[2,0,2,4],[3,0,3,2]]}
["总   说   明"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":3},"第 1 页 共 1 页"]
[]
[{"$nulls":4},"表-01"]

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":3,"n_rows":135,"n_cols":11,"rows_kept":135,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,3],[1,4,1,8],[1,9,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,10],[3,7,4,7],[3,8,4,9],[5,3,5,4],[5,8,5,9],[6,3,6,4],[6,8,6,9],[7,3,7,4],[7,8,7,9],[8,3,8,4],[8,8,8,9],[9,3,9,4],[9,8,9,9],[10,3,10,4],[10,8,10,9],[11,3,11,4],[11,8,11,9],[12,3,12,4],[12,8,12,9],[13,0,13,7],[13,8,13,9],[14,0,14,10],[15,0,15,3],[15,4,15,8],[15,9,15,10],[16,0,16,10],[17,0,17,3],[17,4,17,8],[17,9,17,10],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[18,2,20,2],[18,3,20,4],[18,5,20,5],[18,6,20,6],[18,7,18,10],[19,7,20,7],[19,8,20,9],[21,3,21,4],[21,8,21,9],[22,3,22,4],[22,8,22,9],[23,3,23,4],[23,8,23,9],[24,0,24,7],[24,8,24,9],[25,0,25,10],[26,0,26,3],[26,4,26,8],[26,9,26,10],[27,0,27,10],[28,0,28,3],[28,4,28,8],[28,9,28,10],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[29,2,31,2],[29,3,31,4],[29,5,31,5],[29,6,31,6],[29,7,29,10],[30,7,31,7],[30,8,31,9],[32,3,32,4],[32,8,32,9],[33,0,33,7],[33,8,33,9],[34,0,34,10],[35,0,35,3],[35,4,35,8],[35,9,35,10],[36,0,36,10],[37,0,37,3],[37,4,37,8],[37,9,37,10],[38,0,40,0],[38,1,40,1],[38,2,40,2],[38,3,40,4],[38,5,40,5],[38,6,40,6],[38,7,38,10],[39,7,40,7],[39,8,40,9],[41,3,41,4],[41,8,41,9],[42,0,42,7],[42,8,42,9],[43,0,43,10],[44,0,44,3],[44,4,44,8],[44,9,44,10],[45,0,45,10],[46,0,46,3],[46,4,46,8],[46,9,46,10],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[47,2,49,2],[47,3,49,4],[47,5,49,5],[47,6,49,6],[47,7,47,10],[48,7,49,7],[48,8,49,9],[50,3,50,4],[50,8,50,9],[51,3,51,4],[51,8,51,9],[52,0,52,7],[52,8,52,9],[53,0,53,10],[54,0,54,3],[54,4,54,8],[54,9,54,10],[55,0,55,10],[56,0,56,3],[56,4,56,8],[56,9,56,10],[57,0,59,0],[57,1,59,1],[57,2,59,2],[57,3,59,4],[57,5,59,5],[57,6,59,6],[57,7,57,10],[58,7,59,7],[58,8,59,9],[60,3,60,4],[60,8,60,9],[61,0,61,7],[61,8,61,9],[62,0,62,10],[63,0,63,3],[63,4,63,8],[63,9,63,10],[64,0,64,10],[65,0,65,3],[65,4,65,8],[65,9,65,10],[66,0,68,0],[66,1,68,1],[66,2,68,2],[66,3,68,4],[66,5,68,5],[66,6,68,6],[66,7,66,10],[67,7,68,7],[67,8,68,9],[69,0,69,7],[69,8,69,9],[70,3,70,4],[70,8,70,9],[71,0,71,7],[71,8,71,9],[72,0,72,10],[73,0,73,3],[73,4,73,8],[73,9,73,10],[74,0,74,10],[75,0,75,3],[75,4,75,8],[75,9,75,10],[76,0,78,0],[76,1,78,1],[76,2,78,2],[76,3,78,4],[76,5,78,5],[76,6,78,6],[76,7,76,10],[77,7,78,7],[77,8,78,9],[79,0,79,7],[79,8,79,9],[80,3,80,4],[80,8,80,9],[81,0,81,7],[81,8,81,9],[82,0,82,10],[83,0,83,3],[83,4,83,8],[83,9,83,10],[84,0,84,10],[85,0,85,3],[85,4,85,8],[85,9,85,10],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[86,2,88,2],[86,3,88,4],[86,5,88,5],[86,6,88,6],[86,7,86,10],[87,7,88,7],[87,8,88,9],[89,3,89,4],[89,8,89,9],[90,3,90,4],[90,8,90,9],[91,3,91,4],[91,8,91,9],[92,0,92,7],[92,8,92,9],[93,0,93,10],[94,0,94,3],[94,4,94,8],[94,9,94,10],[95,0,95,10],[96,0,96,3],[96,4,96,8],[96,9,96,10],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[97,2,99,2],[97,3,99,4],[97,5,99,5],[97,6,99,6],[97,7,97,10],[98,7,99,7],[98,8,99,9],[100,3,100,4],[100,8,100,9],[101,0,101,7],[101,8,101,9],[102,0,102,10],[103,0,103,3],[103,4,103,8],[103,9,103,10],[104,0,104,10],[105,0,105,3],[105,4,105,8],[105,9,105,10],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[106,2,108,2],[106,3,108,4],[106,5,108,5],[106,6,108,6],[106,7,106,10],[107,7,108,7],[107,8,108,9],[109,3,109,4],[109,8,109,9],[110,3,110,4],[110,8,110,9],[111,3,111,4],[111,8,111,9],[112,0,112,7],[112,8,112,9],[113,0,113,10],[114,0,114,3],[114,4,114,8],[114,9,114,10],[115,0,115,10],[116,0,116,3],[116,4,116,8],[116,9,116,10],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[117,2,119,2],[117,3,119,4],[117,5,119,5],[117,6,119,6],[117,7,117,10],[118,7,119,7],[118,8,119,9],[120,3,120,4],[120,8,120,9],[121,3,121,4],[121,8,121,9],[122,3,122,4],[122,8,122,9],[123,3,123,4],[123,8,123,9],[124,3,124,4],[124,8,124,9],[125,3,125,4],[125,8,125,9],[126,3,126,4],[126,8,126,9],[127,3,127,4],[127,8,127,9],[128,3,128,4],[128,8,128,9],[129,3,129,4],[129,8,129,9],[130,3,130,4],[130,8,130,9],[131,0,131,7],[131,8,131,9],[132,0,132,7],[132,8,132,9],[133,0,133,10],[134,0,134,3],[134,4,134,8],[134,9,134,10]]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":4},"第 1 页 共 12 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[null,null,"交通标线"]
[1,"040205006001","标线","1.名称：热熔标线\n2.材料品种:玻璃珠\n3.工艺:热熔漆\n4.线型:热熔涂料 普通型\n5.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求",null,"m2","3309"]
[2,"040205009001","清除标线","1.名称：拆除标线\n2.清除方法:机械清除\n3.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求",null,"m2","1986"]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"交通标志牌"]
[1,"040101003001","挖基坑土方","1.名称：挖标志牌基坑\n2.土壤类别:一、二类土\n3.挖土深度:2.1米\n4.挖方方式：机械挖方\n5.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求",null,"m3","141.12"]
[2,"040103001002","回填方","1.名称:回填土\n2.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求",null,"m3","72.42"]
[3,"040303002001","标志牌基础","1.名称：标志牌基础\n2.规格：2200mm*1800mm*2100mm\n3.混凝土种类:预拌\n4.混凝土强度等级:C25\n5.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求",null,"m3","60.8"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":4},"第 2 页 共 12 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[4,"040901001001","现浇构件钢筋","1.名称：带肋钢筋HRB400\n2.钢筋直径 12mm\n3.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求",null,"t","1.046"]
[5,"040205003001","交通标志杆安装 单悬杆","1.名称：单悬杆\n2.立柱要求：采用的钢材应符合CB-700的要求;\n3.支撑结构要求：所有钢构件均应进行热漫镀锌防腐处理,立柱及横梁进行涂塑工艺，热浸镀锌；\n4.备注：顶面预埋A3钢地脚螺栓配双螺母,螺栓下部为标准弯钩,上露螺纹部分(85毫米长),宜事先进行热浸镀锌处理 并注意妥善保护,其镀锌量为350克/平方米。立柱法兰盘和底座法兰盘间设置高压石棉板，以保证连接紧固。含抱箍、高强螺栓及所有预埋件\n5.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求",null,"根","10"]
[6,"040205004001","标志牌","1.名称:连续弯道标志牌\n2.材质：LF2-M型铝合金板\n3.规格:4m*2m\n4.板面反光膜等级:采用V类微棱镜型反光膜\n5.备注：含抱箍及螺栓等\n6.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求",null,"块","6"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":4},"第 3 页 共 12 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[7,"040205004002","标志牌","1.名称:急转弯标志牌\n2.材质：LF2-M型铝合金板\n3.规格:4m*2m\n4.板面反光膜等级:采用V类微棱镜型反光膜\n5.备注：含抱箍及螺栓等\n6.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求",null,"块","4"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":4},"第 4 页 共 12 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[8,"040205021001","爆闪灯","1.名称：爆闪灯\n2.规格、型号、设备参数：多功能一体型，支持暖光LED 频闪、暖光LED 爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪等种模式；光源：可见光；色温：气体放电光源色温≤7000K，LED 光源色温2800K~5500K；中心光照度：LED：≤5lx（20m 平均光照度），≤20lx（20m 有效光照度），≤80lx（20m 频爆光照度）；氙气：≤4000lx；触发方式：开关量；光斑覆盖范围：1 车道；补光距离：16m~26m；闪光灯寿命：≥1000 万次；频率：具有与交通技术监控设备同步的功能，受到触发后按设定的周期闪烁，闪烁频率≥75Hz；光照调节：LED 频闪光照度255 级连续可调，LED 爆闪光照度255 级连续可调，气体爆闪光照度20 级可调；功率调节：补光装置的LED 功率可在0.6W~50W 范围内连续可调；供电方式：AC220V±20%，50Hz±2Hz；工作温度：-40℃～+85℃下，能够正常工作。\n3.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求",null,"套","10"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":4},"第 5 页 共 12 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"弯道预警系统"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":4},"第 6 页 共 12 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[1,"030504006001","新增弯道预警系统","1.名称：弯道预警系统\n2.系统硬件参数：① 传感器参数雷达 / 激光雷达检测距离：通常覆盖弯道前 50~200 米范围（视弯道半径和限速调整），例如急弯（半径 < 50 米）建议检测距离≥100 米。角度分辨率：≥2°（确保准确识别对向车辆位置）。刷新率：≥10Hz（实时捕捉车辆动态）。摄像头分辨率：≥1920×1080 像素（清晰识别车牌及车辆类型）。帧率：≥25fps（动态画面流畅性）。视场角：≥90°（覆盖弯道两侧广角范围）。低照度性能：≤0.1lux（适应夜间或阴雨天气）。气象传感器检测参数：湿度、温度、光照强度、雨雪状态。精度：湿度 ±5% RH，温度 ±1℃，光照 ±100lux。②通信设备参数传输距离：无线通信（如 4G/5G、LoRa）覆盖半径≥500 米（山区弯道需增强信号中继）。延迟：数据传输延迟≤500ms（确保预警实时性）。\n3.预警逻辑参数：①危险判定阈值对向车距阈值：当对向车辆距离弯道中",null,"套","16"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":4},"第 7 页 共 12 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["本页小计"]
[{"$nulls":3},"心点≤安全制动距离时触发预警。\n示例：限速 60km/h（16.67m/s）的干燥平路弯道，安全制动距离≈16.67²/(254×0.7)≈15.7 米，阈值可设为 20 米。车速超限阈值：超过道路限速 20%（如限速 60km/h 时，车速≥72km/h 触发超速预警）。②预警触发条件单一条件触发：对向车距 < 阈值 或 本车超速。组合条件触发：对向车距 < 阈值 **且** 本车车速 > 安全通过速度（通过弯道半径计算，③ 预警等级参数预警等级 对向车距（米） 本车超速比例 预警方式一级预警 <50 ≥30% 声光报警 + 语音提示 + APP 推送二级预警 50~100 20%~30% 灯光闪烁 + 语音提示三级预警100~150 <20% 灯光提示\n4、显示与控制参数：① 警示屏参数亮度：≥3000cd/m²（强光下可视），自动根据环境光调节（范围 200~3000cd/m²）。显示内容：实时车速、对向车距、预警图标（红 "]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":4},"第 8 页 共 12 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["本页小计"]
[{"$nulls":3},"/ 黄 / 绿三色）、限速标志。\n响应时间：接收到信号后≤1 秒更新显示。② 语音提示参数音量：60~85dB（距设备 5 米处），适应环境噪音（如山区风声、车辆轰鸣）。内容：三级预警：“前方弯道，请注意车距！”二级预警：“对向有来车，减速慢行！”一级预警：“紧急预警！立即制动！”\n5.环境适应性参数：① 工作温度：-30℃~+70℃（适应严寒和高温地区）。② 防护等级：IP66（防尘防水，应对暴雨、沙尘天气）。③ 供电参数：太阳能板功率：≥100W（日均光照 4 小时可满足 24 小时供电）。\n蓄电池容量：≥12V/100Ah（支持连续阴雨 3 天正常工作）。\n6.安装与调试参数：①设备布局弯道前安装距离：距弯道中心点 50~100 米（根据限速调整，限速越高距离越远）。高度：警示屏底边距地面 2~2.5 米，摄像头高度 3~4 米（避免遮挡）。"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":4},"第 9 页 共 12 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[{"$nulls":3},"②角度调试雷达 / 摄像头朝向：对准弯道切线方向，覆盖对向车道全宽度。俯仰角：≤15°（避免路面反光干扰）。\n7.数据存储与传输参数：存储容量：≥1TB（保存至少 3 个月的监测数据）。传输频率：正常状态每分钟传输一次数据，预警状态实时传输。加密协议：采用 AES-128 加密（确保数据传输安全）。\n8.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求"]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"900万抓拍识别单元"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":4},"第 10 页 共 12 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[1,"040205020001","抓拍识别单元","1.名称：900万抓拍识别单元\n2.设备参数：不低于1.1\"CMOS；像素：不低于900万；图像分辨率：不低于4096×2160；视频帧率：最大支持50fps， 频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；图片编码格式：JPEG；图片合成：支持图片合成；国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；输接口：支持RJ-45接口、 TF卡本地存储、RS-485接口、I/O接口；供电方式：交流功耗：≤21W；工作温度：–40℃～+65℃；工作湿度：10%～90%RH（无凝结）。支持压线、超速、逆行、专用车道、异地牌照、不系安全带、开车打电话等多种车辆违法检测支持GB/T 28181-2016视频联   网标准、GA/T 1400 视图库标准；\n3.含镜头、防护罩、电源、安装支架\n4.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求",null,"台","8"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":4},"第 11 页 共 12 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[2,"040805006001","补光灯","1.名称：LED补光灯\n2.设备参数：LED 灯，可见光源，LED 光源色温2800K~5500K；中心光照度≤5lx（20m 平均光照度），≤20lx（20m 有效光照度）；触发方式：开关量；光斑覆盖范围：1 车道；补光距离：16m～26m；频率：具有与交通技术监控设备同步的功能，受到触发后按设定的\n周期闪烁，闪烁频率≥75Hz；光照调节：LED 频闪光照度255 级连续可调；供电方式：AC85～285V；功耗：在AC220V、50Hz 的额定电压下，频闪型或持续点亮型补光装置的功耗应≤40W/车道；工作温度：-40℃～+85℃下，能够正常工作。含安装调试费；\n3.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求",null,"个","8"]
[3,"040101002001","挖沟槽土方","1.名称：挖沟槽土方\n2.土壤类别:一、二类土\n3.挖土深度:0.7米\n4.挖方方式：机械挖方\n5.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求",null,"m3","2275"]
[4,"040103001001","回填方","1.名称:回填土\n2.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求",null,"m3","2275"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":4},"第 12 页 共 12 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[5,"040803001001","电缆","1.名称：配线\n2.型号：YJV\n3.规格：3×6mm2\n4.材质：铜芯\n5.含电缆终端头\n6.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求",null,"m","7000"]
[6,"030411001001","配管","1.名称:配管\n2.材质：PVC穿线管（中型）\n3.规格:φ32，壁厚1.8mm\n4.壁厚：\n5.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求",null,"m","13000"]
[7,"030411001002","配管","1.名称:钢管\n2.材质：镀锌钢管\n3.规格:DN80，壁厚4mm\n4.壁厚：\n5.敷设方式:地埋敷设\n6.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求",null,"m","1000"]
[8,"040803001003","信号线","1.名称：网线\n2.型号：室外防水超五类网线\n3.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求\n4.其他：详见图纸设计、招标文件及相关规范要求",null,"m","7000"]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"措施项目"]
[]
[]
[]
[]
[]
["本页小计"]
["合  计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]

{"sheet":"表-11 总价措施项目清单与计价汇总表","index":4,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,3],[1,4,1,8],[1,9,1,10],[2,3,2,4],[2,8,2,9],[3,3,3,4],[3,8,3,9],[4,3,4,4],[4,8,4,9],[5,3,5,4],[5,8,5,9],[6,3,6,4],[6,8,6,9],[7,3,7,4],[7,8,7,9],[8,3,8,4],[8,8,8,9],[9,3,9,4],[9,8,9,9],[10,3,10,4],[10,8,10,9],[11,3,11,4],[11,8,11,9],[12,3,12,4],[12,8,12,9],[13,3,13,4],[13,8,13,9],[14,3,14,4],[14,8,14,9],[15,3,15,4],[15,8,15,9],[16,3,16,4],[16,8,16,9],[17,3,17,4],[17,8,17,9],[18,3,18,4],[18,8,18,9],[19,3,19,4],[19,8,19,9],[20,3,20,4],[20,8,20,9],[21,3,21,4],[21,8,21,9],[22,3,22,4],[22,8,22,9],[23,3,23,4],[23,8,23,9],[24,3,24,4],[24,8,24,9],[25,3,25,4],[25,8,25,9],[26,3,26,4],[26,8,26,9],[27,3,27,4],[27,8,27,9],[28,0,28,5],[28,8,28,9],[29,0,29,3],[29,4,29,10],[30,0,30,10],[31,0,31,3],[31,4,31,8],[31,9,31,10]]}
["总价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":4},"第 1 页 共 1 页"]
["序号","项目编码","项目名称","计 算 基 础",null,"费率\n(%)","金 额(元)","调整费\n率(%)","调整后\n金额(元)",null,"备 注"]
["1","041109001001","安全文明施工费","分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费"]
["2","01","其他措施费（费率类）"]
["2.1","041109002001","夜间施工增加费","分部分项其他措施费+单价措施其他措施费"]
["2.2","041109003001","二次搬运费","分部分项其他措施费+单价措施其他措施费"]
["2.3","041109004001","冬雨季施工增加费","分部分项其他措施费+单价措施其他措施费"]
{"$rows_empty":20}
["合  计"]
["编制人（造价人员）：",{"$nulls":3},"复核人（造价工程师）："]
["注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。\n    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。"]
[{"$nulls":9},"表-11"]

{"sheet":"表-12 其他项目清单与计价汇总表","index":5,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[19,2,19,3],[19,4,19,5],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[28,2,28,3],[28,4,28,5],[29,2,29,3],[29,4,29,5],[30,2,30,3],[30,4,30,5],[31,2,31,3],[31,4,31,5],[32,2,32,3],[32,4,32,5],[33,2,33,3],[33,4,33,5],[34,2,34,3],[34,4,34,5],[35,0,35,1],[35,2,35,3],[35,4,35,5],[36,0,36,6],[37,0,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,6]]}
["其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",null,null,"标段：",null,"第 1 页 共 1 页"]
["序号","项 目 名 称","金 额(元)",null,"结算金额(元)",null,"备 注"]
["1","暂列金额",{"$nulls":4},"明细详见表-12-1"]
["2","暂估价"]
["2.1","材料（工程设备）暂估价","—      ",{"$nulls":3},"明细详见表-12-2"]
["2.2","专业工程暂估价",{"$nulls":4},"明细详见表-12-3"]
["3","计日工",{"$nulls":4},"明细详见表-12-4"]
["4","总承包服务费",{"$nulls":4},"明细详见表-12-5"]
{"$rows_empty":26}
["合  计",{"$nulls":5},"—"]
["注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。"]
[{"$nulls":5},"表—12"]

{"sheet":"表-12-1 暂列金额明细表","index":6,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[2,1,2,2],[2,5,2,6],[3,1,3,2],[3,5,3,6],[4,1,4,2],[4,5,4,6],[5,1,5,2],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,5,11,6],[12,1,12,2],[12,5,12,6],[13,1,13,2],[13,5,13,6],[14,1,14,2],[14,5,14,6],[15,1,15,2],[15,5,15,6],[16,1,16,2],[16,5,16,6],[17,1,17,2],[17,5,17,6],[18,1,18,2],[18,5,18,6],[19,1,19,2],[19,5,19,6],[20,1,20,2],[20,5,20,6],[21,1,21,2],[21,5,21,6],[22,1,22,2],[22,5,22,6],[23,1,23,2],[23,5,23,6],[24,1,24,2],[24,5,24,6],[25,1,25,2],[25,5,25,6],[26,1,26,2],[26,5,26,6],[27,1,27,2],[27,5,27,6],[28,1,28,2],[28,5,28,6],[29,1,29,2],[29,5,29,6],[30,1,30,2],[30,5,30,6],[31,1,31,2],[31,5,31,6],[32,1,32,2],[32,5,32,6],[33,1,33,2],[33,5,33,6],[34,1,34,2],[34,5,34,6],[35,1,35,2],[35,5,35,6],[36,1,36,2],[36,5,36,6],[37,1,37,2],[37,5,37,6],[38,1,38,2],[38,5,38,6],[39,0,39,3],[39,5,39,6],[40,0,40,6],[41,0,41,1],[41,2,41,5]]}
["暂列金额明细表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",null,"标段：",{"$nulls":3},"第 1 页 共 1 页"]
["序号","项 目 名 称",null,"计量单位","暂定金额(元)","备 注"]
{"$rows_empty":36}
["合  计",{"$nulls":4},"—"]
["注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。"]
[{"$nulls":6},"表—12—1"]

{"sheet":"表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表","index":7,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,4],[1,5,1,8],[1,9,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,3,11],[35,0,35,2],[36,0,36,11],[37,0,37,4],[37,5,37,8],[37,9,37,11]]}
["材料（工程设备）暂估单价及调整表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":4},"标段：",{"$nulls":3},"第 1 页 共 1 页"]
["序号","材料(工程设备)\n名称、规格、型号","计量\n单位","数 量",null,"暂 估(元)",null,"确 认(元)",null,"差额±(元)",null,"备 注"]
[{"$nulls":3},"暂 估","确 认","单 价","合 价","单 价","合 价","单 价","合 价"]
{"$rows_empty":31}
["合  计"]
["注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。"]
[{"$nulls":9},"表—12—2"]

{"sheet":"表-12-3 专业工程暂估价及结算价表","index":8,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,3,2,4],[2,6,2,7],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[30,3,30,4],[30,6,30,7],[31,3,31,4],[31,6,31,7],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[34,0,34,2],[34,3,34,4],[34,6,34,7],[35,0,35,8],[36,0,36,3],[36,4,36,6],[36,7,36,8]]}
["专业工程暂估价及结算价表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":3},"标段：",null,null,"第 1 页 共 1 页"]
["序号","工 程 名 称","工 程 内 容","暂估金额\n（元）",null,"结算金额\n(元)","差额±(元)",null,"备 注"]
{"$rows_empty":31}
["合  计",null,null,"0.00",{"$nulls":4},"—"]
["注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。"]
[{"$nulls":7},"表—12—3"]

{"sheet":"表-12-4 计日工表","index":9,"n_rows":38,"n_cols":10,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,7],[2,8,2,9],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,0,6,7],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,0,9,7],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,0,12,7],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[30,3,30,4],[30,6,30,7],[31,3,31,4],[31,6,31,7],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[34,3,34,4],[34,6,34,7],[35,0,35,7],[36,0,36,9],[37,0,37,3],[37,4,37,6],[37,7,37,9]]}
["计 日 工 表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":3},"标段：",null,null,"第 1 页 共 1 页"]
["编号","项 目 名 称","单位","暂定数量",null,"实际数量","综合单价\n(元)",null,"合 价(元)"]
[{"$nulls":8},"暂 定","实 际"]
["一","人工"]
[1]
["人工小计"]
["二","材料"]
[1]
["材料小计"]
["三","施工机械"]
[1]
["施工机械小计"]
["四","企业管理费和利润"]
{"$rows_empty":21}
["总  计"]
["注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。"]
[{"$nulls":7},"表—12—4"]

{"sheet":"表-12-5 总承包服务费计价表","index":10,"n_rows":38,"n_cols":9,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,8],[2,2,2,3],[2,5,2,6],[3,2,3,3],[3,5,3,6],[4,2,4,3],[4,5,4,6],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[33,2,33,3],[33,5,33,6],[34,2,34,3],[34,5,34,6],[35,2,35,3],[35,5,35,6],[36,0,36,8],[37,0,37,2],[37,3,37,5],[37,6,37,8]]}
["总承包服务费计价表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",null,null,"标段：",null,null,"第 1 页 共 1 页"]
["序号","项 目 名 称","项目价值（元）",null,"服务内容","计算基础",null,"费率(%)","金 额(元)"]
{"$rows_empty":32}
[null,"合    计","-",null,"-",null,null,"-"]
["注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。"]
[{"$nulls":6},"表—12—5"]

{"sheet":"表-13 规费、税金项目计价表","index":11,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,7],[2,2,2,3],[2,5,2,6],[3,2,3,3],[3,5,3,6],[4,2,4,3],[4,5,4,6],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[33,2,33,3],[33,5,33,6],[34,2,34,3],[34,5,34,6],[35,0,35,4],[35,5,35,6],[36,0,36,2],[36,3,36,7],[37,0,37,2],[37,3,37,5],[37,6,37,7]]}
["规费、税金项目计价表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",null,null,"标段：",null,null,"第 1 页 共 1 页"]
["序号","项 目 名 称","计 算 基 础",null,"计算基数","计算费率\n(%)",null,"金 额(元)"]
["1","规费","定额规费+工程排污费+其他"]
["1.1","定额规费","分部分项规费+单价措施规费"]
["1.2","工程排污费"]
["1.3","其他"]
["2","增值税","不含税工程造价合计"]
{"$rows_empty":27}
["合  计"]
[" 编制人（造价人员）：",null,null,"复核人（造价工程师）："]
[{"$nulls":6},"表—13"]

{"sheet":"表-14 主要材料价格表","index":12,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,9],[2,1,2,2],[2,7,2,8],[3,1,3,2],[3,7,3,8],[4,1,4,2],[4,7,4,8],[5,1,5,2],[5,7,5,8],[6,1,6,2],[6,7,6,8],[7,1,7,2],[7,7,7,8],[8,1,8,2],[8,7,8,8],[9,1,9,2],[9,7,9,8],[10,1,10,2],[10,7,10,8],[11,1,11,2],[11,7,11,8],[12,1,12,2],[12,7,12,8],[13,1,13,2],[13,7,13,8],[14,1,14,2],[14,7,14,8],[15,1,15,2],[15,7,15,8],[16,1,16,2],[16,7,16,8],[17,1,17,2],[17,7,17,8],[18,1,18,2],[18,7,18,8],[19,1,19,2],[19,7,19,8],[20,1,20,2],[20,7,20,8],[21,0,21,9],[22,0,22,1],[22,2,22,7],[22,8,22,9],[23,1,23,2],[23,7,23,8],[24,1,24,2],[24,7,24,8],[25,1,25,2],[25,7,25,8],[26,0,26,9],[27,0,27,1],[27,2,27,7],[27,8,27,9],[28,1,28,2],[28,7,28,8],[29,1,29,2],[29,7,29,8],[30,1,30,2],[30,7,30,8],[31,1,31,2],[31,7,31,8],[32,1,32,2],[32,7,32,8],[33,1,33,2],[33,7,33,8],[34,1,34,2],[34,7,34,8],[35,1,35,2],[35,7,35,8],[36,1,36,2],[36,7,36,8],[37,1,37,2],[37,7,37,8],[38,1,38,2],[38,7,38,8]]}
["主要材料价格表"]
["工程名称：",null,"方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":5},"第 1 页 共 3 页"]
["序号","材料编码",null,"材料名称","规格、型号\n等特殊要求","单位","数 量","单 价",null,"合 价"]
[1,"01010131",null,"钢筋","HRB400φ12","kg",1072.15]
[2,"03130105",null,"铲铣机砂轮片",null,"片",19.86]
[3,"03131987",null,"锡基钎料",null,"kg",28]
[4,"28010123",null,"硬铜绞线","TJ-16mm2","m",199.2]
[5,"29060507",null,"难燃塑料管接头","32","个",2680.6]
[6,"36210136",null,"反光材料","(玻璃珠)","kg",1323.6]
[7,"80210559",null,"预拌混凝土","C25","m3",61.408]
[8,"03011051",null,"高强螺栓",null,"套",100]
[9,"13010159-1@1",null,"底漆",null,"kg",789.39504]
[10,"13110106",null,"热熔标线涂料",null,"kg",14890.5]
[11,"17030129-1@1",null,"镀锌钢管","DN80、壁厚4mm","m",1000]
[12,"25000001@2",null,"LED补光灯","可见光源，LED 光源色温2800K~5500K；中心光照度≤5lx（20m 平均光照度），≤20lx（20m 有效光照度）；触发方式：开关量；光斑覆盖范围：1 车道；补光距离：16m～26m；频率：具有与交通技术监控设备同步的功能，受到触发后按设定的\u2029周期闪烁，闪烁频率≥75Hz；光照调节：LED 频闪光照度255 级连续可调；供电方式：AC85～285V；功耗：在AC220V、50Hz 的额定电压下，频闪型或持续点亮型补光装置的功耗应≤40W/车道；工作温度：-40℃～+85℃下，","个",8]
[13,"28030301@4",null,"网线","超五类网线","m",7000]
[14,"28031431@1",null,"配线","YJV-3×6mm2","m",7700]
[15,"29060143@3",null,"配管","PVC\n-φ32、壁厚1.8mm","m",13000]
[16,"29190416@1",null,"单悬杆","钢材应符合CB-700的要求","根",10]
[17,"36210106@2",null,"标志牌","LF2-M型铝合金板\n-4m*2m","块",10]
[18,"补充主材001@1",null,"900万抓拍识别单元","设备参数：不低于1.1\"CMOS；像素：不低于900万；图像分辨率：不低于4096×","台",8]
["主要材料价格表"]
["工程名称：",null,"方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":5},"第 2 页 共 3 页"]
["序号","材料编码",null,"材料名称","规格、型号\n等特殊要求","单位","数 量","单 价",null,"合 价"]
[{"$nulls":4},"2160；视频帧率：最大支持50fps， 频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；图片编码格式：JPEG；图片合成：支持图片合成；国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；输接口：支持RJ-45接口、 TF卡本地存储、RS-485接口、I/O接口；供电方式：交流功耗：≤21W；工作温度：–40℃～+65℃；工作湿度：10%～90%RH（无凝结）。支持压线、超速、逆行、专用车道、异地牌照、不系安全带、开车打电话等多种车辆违法检测支持GB/T 28181-2016视频联   网标准、GA/T 1400 视图库标准；"]
[19,"补充主材004@1",null,"弯道预警系统","系统硬件参数：① 传感器参数雷达 / 激光雷达检测距离：通常覆盖弯道前 50~200 米范围（视弯道半径和限速调整），例如急弯（半径 < 50 米）建议检测距离≥100 米。角度分辨率：≥2°（确保准确识别对向车辆位置）。刷新率：≥10Hz（实时捕捉车辆动态）。摄像头分辨率：≥1920×1080 像素（清晰识别车牌及车辆类型）。帧率：≥25fps（动态画面流畅性）。视场角：≥90°（覆盖弯道两侧广角范围）。低照度性能：≤0.1lux（适应夜间或阴雨天气）。气象传感器检测参数：湿度、温度、光照强度、雨雪状态。精度：湿度 ±5% RH，温度 ±1℃，光照 ±100lux。②通信设备参数传输距离：无线","台",16]
["主要材料价格表"]
["工程名称：",null,"方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":5},"第 3 页 共 3 页"]
["序号","材料编码",null,"材料名称","规格、型号\n等特殊要求","单位","数 量","单 价",null,"合 价"]
[{"$nulls":4},"通信（如 4G/5G、LoRa）覆盖半径≥500 米（山区弯道需增强信号中继）。延迟：数据传输延迟≤500ms（确保预警实时性）。"]
[20,"补充主材008@2",null,"爆闪灯","多功能一体型，支持暖光LED 频闪、暖光LED 爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪等种模式；光源：可见光；色温：气体放电光源色温≤7000K，LED 光源色温2800K~5500K；中心光照度：LED：≤5lx（20m 平均光照度），≤20lx（20m 有效光照度），≤80lx（20m 频爆光照度）；氙气：≤4000lx；触发方式：开关量；光斑覆盖范围：1 车道；补光距离：16m~26m；闪光灯寿命：≥1000 万次；频率：具有与交通技术监控设备同步的功能，受到触发后按设定的周期闪烁，闪烁频率≥75Hz；光照调节：LED 频闪光照度255 级连续可调，LED 爆闪光照度255 级连续可调，气体爆闪光照度20 级可调；功率调节：补光装置的LED 功率可在0.6W~50W 范围内连续可调；供电方式：AC220V±20%，50Hz±2Hz；工作温度：-40℃～+85℃下，能够正常工作","台",10]

{"sheet":"表-16 总价项目进度款支付分解表","index":13,"n_rows":36,"n_cols":10,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,2],[1,3,1,7],[1,8,1,10],[2,2,2,3],[2,7,2,8],[3,2,3,3],[3,7,3,8],[4,2,4,3],[4,7,4,8],[5,2,5,3],[5,7,5,8],[6,2,6,3],[6,7,6,8],[7,2,7,3],[7,7,7,8],[8,2,8,3],[8,7,8,8],[9,2,9,3],[9,7,9,8],[10,2,10,3],[10,7,10,8],[11,2,11,3],[11,7,11,8],[12,2,12,3],[12,7,12,8],[13,2,13,3],[13,7,13,8],[14,2,14,3],[14,7,14,8],[15,2,15,3],[15,7,15,8],[16,2,16,3],[16,7,16,8],[17,2,17,3],[17,7,17,8],[18,2,18,3],[18,7,18,8],[19,2,19,3],[19,7,19,8],[20,2,20,3],[20,7,20,8],[21,2,21,3],[21,7,21,8],[22,2,22,3],[22,7,22,8],[23,2,23,3],[23,7,23,8],[24,2,24,3],[24,7,24,8],[25,2,25,3],[25,7,25,8],[26,2,26,3],[26,7,26,8],[27,2,27,3],[27,7,27,8],[28,2,28,3],[28,7,28,8],[29,2,29,3],[29,7,29,8],[30,2,30,3],[30,7,30,8],[31,2,31,3],[31,7,31,8],[32,0,32,1],[32,2,32,3],[32,7,32,8],[33,0,33,2],[33,3,33,10],[34,0,34,10],[35,0,35,2],[35,3,35,7],[35,8,35,10]]}
["总价项目进度款支付分解表 "]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",null,null,"标段：",{"$nulls":4},"单位：元"]
["序号","项目名称","总价金额",null,"首次\n支付","二次\n支付","三次\n支付","四次\n支付",null,"五次\n支付"]
["1","安全文明施工费"]
["2","其他措施费（费率类）"]
["2.1","夜间施工增加费"]
["2.2","二次搬运费"]
["2.3","冬雨季施工增加费"]
{"$rows_empty":24}
["合  计"]
["编制人（造价人员）：",null,null,"复核人（造价工程师）："]
["注：1  本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。\n    2  单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。\n    3  总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。"]
[{"$nulls":8},"表—16"]

{"sheet":"表-20 发包人提供材料和工程设备一览表","index":14,"n_rows":38,"n_cols":9,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,3,19,4],[20,3,20,4],[21,3,21,4],[22,3,22,4],[23,3,23,4],[24,3,24,4],[25,3,25,4],[26,3,26,4],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[32,3,32,4],[33,3,33,4],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,0,36,6],[36,7,36,8],[37,0,37,6],[37,7,37,8]]}
["发包人提供材料和工程设备一览表"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":3},"标段：",null,null,"第 1 页 共 1 页"]
["序号","材料(工程设备)\n名称、规格、型号","单位","数 量",null,"单 价(元)","交货方式","送达地点","备 注"]
{"$rows_empty":33}
["注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。"]
[{"$nulls":7},"表-20"]

{"sheet":"表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表","index":15,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,4],[1,5,1,8],[1,9,1,10],[2,4,2,5],[2,8,2,9],[3,4,3,5],[3,8,3,9],[4,4,4,5],[4,8,4,9],[5,4,5,5],[5,8,5,9],[6,4,6,5],[6,8,6,9],[7,4,7,5],[7,8,7,9],[8,4,8,5],[8,8,8,9],[9,4,9,5],[9,8,9,9],[10,0,10,10],[11,0,11,4],[11,5,11,8],[11,9,11,10],[12,0,12,10],[13,0,13,4],[13,5,13,8],[13,9,13,10],[14,4,14,5],[14,8,14,9],[15,4,15,5],[15,8,15,9],[16,4,16,5],[16,8,16,9],[17,4,17,5],[17,8,17,9],[18,4,18,5],[18,8,18,9],[19,4,19,5],[19,8,19,9],[20,4,20,5],[20,8,20,9],[21,4,21,5],[21,8,21,9],[22,4,22,5],[22,8,22,9],[23,4,23,5],[23,8,23,9],[24,4,24,5],[24,8,24,9],[25,4,25,5],[25,8,25,9],[26,4,26,5],[26,8,26,9],[27,4,27,5],[27,8,27,9],[28,4,28,5],[28,8,28,9],[29,4,29,5],[29,8,29,9],[30,4,30,5],[30,8,30,9],[31,4,31,5],[31,8,31,9],[32,4,32,5],[32,8,32,9],[33,4,33,5],[33,8,33,9],[34,4,34,5],[34,8,34,9],[35,0,35,10],[36,0,36,4],[36,5,36,8],[36,9,36,10]]}
["承包人提供主要材料和工程设备一览表\n(适用于造价信息差额调整法)"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":4},"标段：",{"$nulls":3},"第 1 页 共 2 页"]
["序号","名称、规格、型号","单位","数 量","风险系数\n(%)",null,"基准单价\n（元）","投标单价\n（元）","发承包人\n确认单价\n(元)",null,"备 注"]
[1,"镀锌钢管 DN80、壁厚4mm","m",1000,5,null,27]
[2,"LED补光灯 可见光源，LED 光源色温2800K~5500K；中心光照度≤5lx（20m 平均光照度），≤20lx（20m 有效光照度）；触发方式：开关量；光斑覆盖范围：1 车道；补光距离：16m～26m；频率：具有与交通技术监控设备同步的功能，受到触发后按设定的\u2029周期闪烁，闪烁频率≥75Hz；光照调节：LED 频闪光照度255 级连续可调；供电方式：AC85～285V；功耗：在AC220V、50Hz 的额定电压下，频闪型或持续点亮型补光装置的功耗应≤40W/车道；工作温度：-40℃～+85℃下，","个",8,5,null,730]
[3,"配线 YJV-3×6mm2","m",7700,5,null,12]
[4,"配管 PVC\n-φ32、壁厚1.8mm","m",13000,5,null,3.4]
[5,"预拌混凝土 C25","m3",61.408,5,null,300]
[6,"900万抓拍识别单元 设备参数：不低于1\"CMOS；像素：不低于900万；图像分辨率：不低于4096×2160；视频帧率：最大支持50fps， 频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；图片编码格式：JPEG；图片合成：支持图片合成；国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；输接口：支持RJ-45接口、 TF卡本地存储、RS-485接口、I/O接口；供电方式：交流功耗：≤21W；工作温度：–40℃～+65℃；工作湿度：10%～90%RH（无凝结）。支持压线、超速、逆行、专用车道、异地牌照、不系安全带、开车打电话等多种车辆违法检测支持GB/T 28181-2016视频联   网标准、GA/T 1400 视图库标准；","台",8,5,null,8700]
[7,"弯道预警系统 系统硬件参数：① 传感器参数雷达 / 激光雷达检测距离：通常覆盖弯道前 50~200 米范围（视弯道半径和限速调整），例如急弯（半径 < 50 米）建议检测距","台",16,5,null,7500]
["注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\n    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。"]
[{"$nulls":9},"表-21"]
["承包人提供主要材料和工程设备一览表\n(适用于造价信息差额调整法)"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":4},"标段：",{"$nulls":3},"第 2 页 共 2 页"]
["序号","名称、规格、型号","单位","数 量","风险系数\n(%)",null,"基准单价\n（元）","投标单价\n（元）","发承包人\n确认单价\n(元)",null,"备 注"]
[null,"离≥100 米。角度分辨率：≥2°（确保准确识别对向车辆位置）。刷新率：≥10Hz（实时捕捉车辆动态）。摄像头分辨率：≥1920×1080 像素（清晰识别车牌及车辆类型）。帧率：≥25fps（动态画面流畅性）。视场角：≥90°（覆盖弯道两侧广角范围）。低照度性能：≤0.1lux（适应夜间或阴雨天气）。气象传感器检测参数：湿度、温度、光照强度、雨雪状态。精度：湿度 ±5% RH，温度 ±1℃，光照 ±100lux。②通信设备参数传输距离：无线通信（如 4G/5G、LoRa）覆盖半径≥500 米（山区弯道需增强信号中继）。延迟：数据传输延迟≤500ms（确保预警实时性）。"]
{"$rows_empty":19}
["注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\n    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。"]
[{"$nulls":9},"表-21"]

{"sheet":"表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表","index":16,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,7],[2,2,2,3],[2,5,2,6],[3,2,3,3],[3,5,3,6],[4,2,4,3],[4,5,4,6],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[32,0,32,1],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[33,0,33,7],[34,0,34,2],[34,3,34,5],[34,6,34,7]]}
["承包人提供主要材料和工程设备一览表\n(适用于价格指数差额调整法)"]
["工程名称：方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",null,null,"标段：",null,null,"第 1 页 共 1 页"]
["序号","名称、规格、型号","变值权重B",null,"基本价格指数F0","现行价格指数Ft",null,"备 注"]
{"$rows_empty":28}
[null,"定值权重A",null,null,"—","—"]
["合  计",null,"1",null,"—","—"]
["注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。\n    2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。\n    3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。"]
[{"$nulls":6},"表-22"]

{"sheet":"表-23 单位工程主材表","index":17,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,9],[2,1,2,2],[2,7,2,8],[3,1,3,2],[3,7,3,8],[4,1,4,2],[4,7,4,8],[5,1,5,2],[5,7,5,8],[6,1,6,2],[6,7,6,8],[7,1,7,2],[7,7,7,8],[8,1,8,2],[8,7,8,8],[9,1,9,2],[9,7,9,8],[10,1,10,2],[10,7,10,8],[11,1,11,2],[11,7,11,8],[12,1,12,2],[12,7,12,8],[13,1,13,2],[13,7,13,8],[14,1,14,2],[14,7,14,8],[15,0,15,9],[16,0,16,1],[16,2,16,7],[16,8,16,9],[17,1,17,2],[17,7,17,8],[18,1,18,2],[18,7,18,8],[19,1,19,2],[19,7,19,8],[20,1,20,2],[20,7,20,8],[21,0,21,5],[21,7,21,8]]}
["单位工程主材表"]
["工程名称：",null,"方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":5},"第 1 页 共 2 页"]
["序号","名称及规格",null,"单位","数量","市场价","市场价合计","厂家",null,"产地"]
[1,"高强螺栓 ",null,"套",100," "," "," ",null," "]
[2,"底漆 ",null,"kg",789.39504," "," "," ",null," "]
[3,"热熔标线涂料 ",null,"kg",14890.5," "," "," ",null," "]
[4,"镀锌钢管 DN80、壁厚4mm",null,"m",1000," "," "," ",null," "]
[5,"LED补光灯 可见光源，LED 光源色温2800K~5500K；中心光照度≤5lx（20m 平均光照度），≤20lx（20m 有效光照度）；触发方式：开关量；光斑覆盖范围：1 车道；补光距离：16m～26m；频率：具有与交通技术监控设备同步的功能，受到触发后按设定的\u2029周期闪烁，闪烁频率≥75Hz；光照调节：LED 频闪光照度255 级连续可调；供电方式：AC85～285V；功耗：在AC220V、50Hz 的额定电压下，频闪型或持续点亮型补光装置的功耗应≤40W/车道；工作温度：-40℃～+85℃下，",null,"个",8," "," "," ",null," "]
[6,"网线 超五类网线",null,"m",7000," "," "," ",null," "]
[7,"配线 YJV-3×6mm2",null,"m",7700," "," "," ",null," "]
[8,"配管 PVC\n-φ32、壁厚1.8mm",null,"m",13000," "," "," ",null," "]
[9,"单悬杆 钢材应符合CB-700的要求",null,"根",10," "," "," ",null," "]
[10,"抱箍 U型",null,"套",60," "," "," ",null," "]
[11,"标志牌 LF2-M型铝合金板\n-4m*2m",null,"块",10," "," "," ",null," "]
[12,"900万抓拍识别单元 设备参数：不低于1.1\"CMOS；像素：不低于900万；图像分辨率：不低于4096×2160；视频帧率：最大支持50fps， 频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；图片编码格式：JPEG；图片合成：支持图片合成；国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；输接口：支持RJ-45接口、 TF卡本地存储、RS-485接口、I/O接口；供电方式：交流功耗：≤21W；工作温度：–40℃～+65℃；工作湿度：10%～90%RH（无凝结）。支持压线、超速、逆行、专用车道、异地牌照、不系安全带、开车打电话等多种车辆违法检测支持GB/T 28181-2016视频联   网标准、GA/T 1400 视图库标准；",null,"台",8," "," "," ",null," "]
["单位工程主材表"]
["工程名称：",null,"方城县S233省道四里店镇油庄路段交通安全隐患整改提升工程",{"$nulls":5},"第 2 页 共 2 页"]
["序号","名称及规格",null,"单位","数量","市场价","市场价合计","厂家",null,"产地"]
[13,"弯道预警系统 系统硬件参数：① 传感器参数雷达 / 激光雷达检测距离：通常覆盖弯道前 50~200 米范围（视弯道半径和限速调整），例如急弯（半径 < 50 米）建议检测距离≥100 米。角度分辨率：≥2°（确保准确识别对向车辆位置）。刷新率：≥10Hz（实时捕捉车辆动态）。摄像头分辨率：≥1920×1080 像素（清晰识别车牌及车辆类型）。帧率：≥25fps（动态画面流畅性）。视场角：≥90°（覆盖弯道两侧广角范围）。低照度性能：≤0.1lux（适应夜间或阴雨天气）。气象传感器检测参数：湿度、温度、光照强度、雨雪状态。精度：湿度 ±5% RH，温度 ±1℃，光照 ±100lux。②通信设备参数传输距离：无线通信（如 4G/5G、LoRa）覆盖半径≥500 米（山区弯道需增强信号中继）。延迟：数据传输延迟≤500ms（确保预警实时性）。",null,"台",16," "," "," ",null," "]
[14,"爆闪灯 多功能一体型，支持暖光LED 频闪、暖光LED 爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪等种模式；光源：可见光；色温：气体放电光源色温≤7000K，LED 光源色温2800K~5500K；中心光照度：LED：≤5lx（20m 平均光照度），≤20lx（20m 有效光照度），≤80lx（20m 频爆光照度）；氙气：≤4000lx；触发方式：开关量；光斑覆盖范围：1 车道；补光距离：16m~26m；闪光灯寿命：≥1000 万次；频率：具有与交通技术监控设备同步的功能，受到触发后按设定的周期闪烁，闪烁频率≥75Hz；光照调节：LED 频闪光照度255 级连续可调，LED 爆闪光照度255 级连续可调，气体爆闪光照度20 级可调；功率调节：补光装置的LED 功率可在0.6W~50W 范围内连续可调；供电方式：AC220V±20%，50Hz±2Hz；工作温度：-40℃～+85℃下，能够正常工作",null,"台",10," "," "," ",null," "]
[]
["合计",{"$nulls":5}," "]